

**Как создать новый артикул рамы – створки – импоста – штульпа - дополнительного профиля.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Техничний роздел базы** |
|  | **Рама 70 мм**  Технический артикул - вноситься один раз.  Указываются технические параметры.  Технические параметры не зависят от способа и цвета ламинации |
|  | **Коммерческий раздел базы** |
| **Доступные цвета** | **Рама 70 мм цвет белый**  Коммерческий артикул – создается автоматически для каждого способа цвета ламинации.  Указываются коммерческие параметры.  Привязка осуществляется через доступные цвета. |
| **Доступные цвета** | **Рама 70 мм цвет золотой дуб внутрянняя ламинация**  Коммерческий артикул – создается автоматически для каждого способа цвета ламинации.  Указываются коммерческие параметры.  Привязка осуществляется через доступные цвета. |
| **Доступные цвета** | **Рама 70 мм цвет золотой дуб внешняя ламинация** Коммерческий артикул – создается автоматически для каждого способа цвета ламинации.  Указываются коммерческие параметры.  Привязка осуществляется через доступные цвета. |
| **Доступные цвета** | **Рама 70 мм цвет золотой дуб двухсторонняя ламинация** Коммерческий артикул – создается автоматически для каждого способа цвета ламинации.  Указываются коммерческие параметры.  Привязка осуществляется через доступные цвета. |

1. Открыть базы.
2. Выбрать **Базовые профили** ⭢ **Рамы** или **Створки** или **Импосты** или **Штульпы** или **Соеденительные профили**.



1. Нажать кнопку **Новая **.







4. В форме вновь созданного артикула указать № артикула в одноименном поле.

5. В поле Описание указать название артикула, например Salamander 2D Рама 60 мм.



6. Заполнить поле Размеры согласно данным технического каталога профильной системы.


**Рама:**









**Створка:**








**Импост:**








**Штульп:**




1. Зайти на закладку **Армирования**.




1. В поле **Корректировка длины (односторонняя) Для 45** указать величину корректировки (как правило ширина профиля минус 10 мм).
2. В полях **Тип А**, **Тип В**, **Тип С** выбрать слабое, стандартное и усиленное армирование соответственно, которое устанавливается в данный профиль (армирование должно содержаться в разделе **Армирование**).
3. В поле **Уплотнитель** выбрать нужное уплотнение притвора (уплотнение притвора должно содержаться в разделе **Уплотнитель**).
4. Зайти на закладку **Доступные цвета**.



1. Нажать кнопку **Создать**.



1. Выбрать цвет ламинации, для которых необходимо создать торговый артикул.
2. В поле **Название** указать название артикула, например *Salamander 2D Рама 60 мм.*
3. В поле **Валюта** указать необходимую валюту.
4. В поле Единица измерения указать необходимую еденицу измерения (для профиля – пм).
5. В поле **Длина балки (м)** указать фактическую длину балки.
6. В поле **Нормативний % отхода** указать, какой процент отходов будет закладываться в стоимость изделия.
7. Если по данному артикулу будет проводиться оптимизация, необходимо поставити метку **Оптимизация.**
8. Если данный артикул можно резать по две балки, необходимо поставить метку **Разать по две балки**.
9. В поле **Поставщик** вибрать название поставщика.
10. Нажать кнопку **Создать**.
11. В результате перечисленных действий в разделе **Коммерческие данные ⭢ Цены ⭢ Рамы** будут созданны коммерческие данные даного профиля.



1. В формуляре каждого торгового артикула указать его закупочную цену в выбранной валюте

